### - a -

- a_angle : ref_app_breathing_handle
- a_static : ref_app_breathing_handle
- activate_presence : cargo_config_t
- activate_utilization_level : cargo_config_t
- address : acc_reg_protocol_t
- AFR : gpio_config_t
- algo_config : hand_motion_detection_config_t
- algo_result : hand_motion_detection_result_t
- algo_result_available : hand_motion_detection_result_t
- ampl_mean : acc_touchless_button_handle_t
- ampl_std : acc_touchless_button_handle_t
- amplitude_threshold : acc_vibration_config_t , ref_app_parking_car_config_t
- angle : ref_app_breathing_handle
- angle_buffer : ref_app_breathing_handle
- app_config : app_context_t
- app_mode : hand_motion_detection_handle , hand_motion_detection_result_t
- app_state : ref_app_breathing_handle , ref_app_breathing_result_t
- arg : out_fct_wrap_type
- arg_norm : acc_touchless_button_handle_t
- ASCR : gpio_config_t